**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 мая 2023 г. | № | 115/907-8 |

**Москва**

## О внесении изменений в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9, пунктом 13 статьи 21, пунктом 9 статьи 63¹, пунктом 35 статьи 68 Федерального закона   
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Внести в Инструкцию о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденную постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 марта 2015 года [№ 276/1645-6](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B05C07ADC4BAACF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 21 августа 2015 года [№ 301/1727-6](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B05CF78DC4EA6CF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 12 сентября 2016 года [№ 50/516-7](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B06C779DD49AACF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 3 июля 2019 года [№ 209/1601-7](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B07C575DC45A2CF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 21 августа 2019 года [№ 222/1680-7](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B07C47FD945A2CF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 2 сентября 2020 года [№ 266/1969-7](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B07C17CDB4BA2CF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K), от 14 июля 2021 года [№ 20/179-8](consultantplus://offline/ref=5BFA44F305D105F2CEACAD5A25DF990B07CE7CDE4EA1CF327393E35965AC865B89821B5CA67D1E6AD1B81DE5B65D20853EF9139859DEC516X4H7K)), следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 4.1 второе предложение исключить;

2) пункт 4.2.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«**Сбой системного времени сканирующих устройств**

Если сканирующее устройство озвучивает сообщение «На устройстве сбилось системное время. Установить корректную дату через меню оператора или подключить flash-карту ко второму сканеру», операторы КОИБ-2010 должны:

немедленно информировать об этом председателя участковой комиссии;

главный сканер сделать подчиненным, переставив flash-карту ко второму сканеру. Нажать клавишу «ДА».

В случае установления факта не совпадения системного времени на обоих сканирующих устройствах в день голосования операторы КОИБ-2010:

немедленно информируют об этом председателя участковой комиссии;

сообщают об этом по телефонам горячей линии технической поддержки.»;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

##### «Приложение № 2

к Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации

Требования

к изготовлению бюллетеней для голосования  
с использованием КОИБ-2010

Бюллетени для голосования на выборах, референдуме с использованием КОИБ-2010 изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на КСА организующей выборы, референдум комиссии в соответствии с чертежом, описывающим форму бюллетеня (формы бюллетеней и чертеж прилагаются).

Бюллетени для голосования с использованием КОИБ-2010 должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим требованиям:

углы должны быть равны 90,0º±0,1º;

кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не должна превышать 1 мм;

разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм;

ширина бюллетеня – 210±1мм;

длина бюллетеня – (148–800) ±1мм.


Материалом для изготовления бюллетеней должна быть бумага однородная целлюлозная белая плотностью от 80 до 100 г/м2.

Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, должна быть сухой.


На оборотной стороне бюллетеня допускается наклеивание специального знака (марки),нанесение надписи микрошрифтом и (или) защитной сетки любого цвета без ограничения по всей поверхности оборотной стороны бюллетеня. Нанесение иных изображений на оборотной стороне бюллетеня не допускается.

Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного макета.


**Форма избирательного бюллетеня  
при проведении голосования за кандидатов**




**Форма избирательного бюллетеня  
при проведении голосования за списки кандидатов**




**Форма избирательного бюллетеня  
при проведении голосования по одной кандидатуре**




**Форма бюллетеня  
при голосовании на референдуме по одному вопросу**




**Форма бюллетеня  
при голосовании на референдуме по нескольким вопросам**



**Форма бюллетеня  
при голосовании на референдуме по альтернативным вопросам**




**Форма бюллетеня  
при голосовании на референдуме по одному и альтернативным вопросам**



Чертеж, описывающий форму бюллетеня. Правила формирования

электронного макета бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

»;

4) в приложении № 4А:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 6. Переход в режим тестирования | На запрос «Для перехода в режим тестирования нажмите «ДА». Для снятия позиций нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА» и перейти к следующему пункту | »; |

б) строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 9. Проведение тренировки | На запрос «Для перехода в стационарный режим голосования нажмите «ДА». Для возврата к получению исходных данных и тестированию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный».  На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ». Ввести в каждое сканирующее устройство часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки. После обработки каждого бюллетеня на информационном табло сканирующих устройств будет отображаться количество обработанных бюллетеней данным сканирующим устройством.  Перейти в режим голосования «Переносной», нажав одновременно клавиши «ДА» и «НЕТ». На запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.).  При переходе в режим голосования «Переносной» на информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где «N» – количество бюллетеней, опущенных в режиме голосования «Стационарный».  Ввести в каждое сканирующее устройство оставшуюся часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки |  |
| 10. Переход в режим «Подведение итогов» | Необходимо проверить наличие ключевого носителя в сканирующем устройстве. Проверить наличие необходимого количества бумаги в принтере.  Перейти в режим «Подведение итогов». Для этого одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ» и на запрос «Завершить переносное голосование?» нажать клавишу «ДА». На сообщение «Для перехода к подведению итогов голосования нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). Принтер автоматически распечатает «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» по всем типам выборов, референдумов, указанных в исходных данных.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ». Последует звуковое сообщение о необходимости подключения к главному сканирующему устройству цифровой клавиатуры. Необходимо подключить цифровую клавиатуру из состава КОИБ (находится в коробке печатающего устройства) к главному сканирующему устройству | »; |

в) строку 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 12. Подведение  итогов – ввод дополнительных сведений | На табло сканирующего устройства появится сообщение «Ввод дополнительных сведений по выборам N ##. Для продолжения работы нажмите «ДА». Нажать клавишу «ДА». Затем на табло отображается номер строки протокола и поле для ввода значения.  Для составления протокола об итогах тренировочного голосования необходимо ввести числовые значения строк протокола, которые не могут быть подсчитаны автоматически, с помощью цифровой клавиатуры согласно запросам на информационном табло, подтверждая каждую строку нажатием клавиши «ДА».  При необходимости вернуться к предыдущей строке протокола необходимо нажать на клавиатуре клавишу «ВОЗВРАТ» | »; |

5) в приложении № 4Б:

а) строку 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 6. Переход в режим тестирования | На запрос «Для перехода в режим тестирования нажмите «ДА». Для снятия позиций нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА» и перейти к следующему пункту | »; |

б) строки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 9. Проведение тренировки (Первый день голосования) | На запрос «Для перехода в стационарный режим голосования нажмите «ДА». Для возврата к получению исходных данных и тестированию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный».  На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Принято:0». Ввести в каждое сканирующее устройство часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки.  После обработки каждого бюллетеня на информационном табло сканирующих устройств будет отображаться количество обработанных бюллетеней данным сканирующим устройством.  Перейти в режим голосования «Переносной», нажав одновременно клавиши «ДА» и «НЕТ». На запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.).  В режиме голосования «Переносной» на информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где «N» – количество бюллетеней, опущенных в режиме голосования «Стационарный».  Ввести в каждое сканирующее устройство оставшуюся часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки |  |
|  | 10. Переход в режим «Ожидания» (Первый день голосования) | Необходимо проверить наличие достаточного количества бумаги в принтере.  Для завершения режима голосования «Переносной» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА». На запрос «Для перехода в режим ожидания и распечатке контрольных данных нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). На информационном табло появится «Подготовка…» |  |
|  | 11. Режим «Ожидания»  (Второй день голосования) | На запрос «Распечатать контрольные данные?» нажать клавишу «ДА». Принтер распечатает контрольные данные о ходе голосования за первый день голосования. Передать распечатанные контрольные данные председателю участковой комиссии для проверки их соответствия и подписания.  После распечатки на информационном табло появится запрос «Распечатать копию?», при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  После запроса «Контрольные данные соответствуют распечатанным накануне?» при их соответствии нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.)  Внимание! Если выявлены несоответствия контрольных данных, нажать клавишу «НЕТ». Появится запрос «Для подтверждения несоответствия контрольных данных и блокировки КОИБ нажмите «ДА», для возврата к вопросу о соответствии контрольных данных нажмите «НЕТ». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). После этого принтер распечатает «Несовпадение контрольных данных».  На информационном табло появится вопрос: «Распечатать копию?». При необходимости получения копий нажать клавишу «ДА». Если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  На информационном табло появится сообщение «Контрольные данные не подтверждены. КОИБ заблокирован. Для повторной распечатки решения комиссии нажмите «НЕТ».  Для выхода из режима «Блокировка» и начала нового цикла необходимо подключить цифровую клавиатуру к сканирующему устройству. Нажать на клавиатуре клавишу «МЕНЮ».  С помощью клавиши «НЕТ» дойти до пункта меню «Начать новый цикл», нажать клавишу «ДА». На информационном табло появится «Выключение…».  Внимание! Выход из режима «Блокировка» возможен только в день тренировки! |  |
|  | 12. Проведение тренировки  (Второй день голосования) | КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный». На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Принято:N», где N **–** количество бюллетеней, опущенных в предыдущий день голосования.  Ввести в каждый сканер часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки. После обработки каждого бюллетеня на информационном табло сканирующих устройств будет отображаться количество обработанных бюллетеней данным сканирующим устройством.  Перейти в режим голосования «Переносной», нажав одновременно клавиши «ДА» и «НЕТ». На запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.).  В режиме голосования «Переносной» на информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где N – количество бюллетеней, опущенных в предыдущих режимах, при этом должна мигать зеленая лампочка.  Ввести в каждое сканирующее устройство оставшуюся часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки. Для завершения режима голосования «Переносной» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и ««НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА» |  |
|  | 13. Переход в режим «Ожидания» (Второй день голосования) | Необходимо проверить наличие достаточного количества бумаги в принтере.  На запрос «Для перехода в режим ожидания и распечатке контрольных данных нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). На информационном табло появится «Подготовка…» |  |
|  | 14. Режим «Ожидания» (Последний день голосования) | На запрос «Распечатать контрольные данные?» нажать клавишу «ДА». Принтер распечатает контрольные данные о ходе голосования за первый и второй дни голосования. Передать распечатанные контрольные данные председателю участковой комиссии для проверки соответствия и подписания.  После распечатки на информационном табло появится запрос «Распечатать копию?». При необходимости распечатать копию нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  После запроса «Контрольные данные соответствуют распечатанным накануне?» при их соответствии нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.).  Внимание! Если выявлены несоответствия контрольных данных, нажать клавишу «НЕТ». Появится запрос «Для подтверждения несоответствия контрольных данных и блокировки КОИБ нажмите «ДА», для возврата к вопросу о соответствии контрольных данных нажмите «НЕТ». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). После этого принтер распечатает «Несовпадение контрольных данных».  На информационном табло появится вопрос: «Распечатать копию?». При необходимости получения копий нажать клавишу «ДА». Если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  На информационном табло появится сообщение «Контрольные данные не подтверждены. КОИБ заблокирован. Для повторной распечатки решения комиссии нажмите «НЕТ».  Для выхода из режима «Блокировка» и начала нового цикла необходимо подключить цифровую клавиатуру к сканирующему устройству. Нажать на клавиатуре клавишу «МЕНЮ».  С помощью клавиши «НЕТ» дойти до пункта меню «Начать новый цикл», нажать клавишу «ДА». На информационном табло появится «Выключение…».  Внимание! Выход из режима «Блокировка» возможен только в день тренировки! |  |
|  | 15. Проведение тренировки  (Последний день голосования) | КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный». На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Принято:N», где N – количество бюллетеней, опущенных в предыдущие дни голосования.  Ввести в каждый сканер часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки. После обработки каждого бюллетеня на информационном табло сканирующих устройств будет отображаться количество обработанных бюллетеней данным сканирующим устройством.  Перейти в режим голосования «Переносной», нажав одновременно клавиши «ДА» и «НЕТ». На запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.).  В режиме голосования «Переносной» на информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где N – количество бюллетеней, опущенных в предыдущих режимах, при этом должна мигать зеленая лампочка.  Ввести в каждое сканирующее устройство оставшуюся часть бюллетеней из комплекта бюллетеней для проведения тренировки. Для завершения режима голосования «Переносной» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и ««НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА» | »; |
|  | 16. Переход в режим «Подведение итогов» | Необходимо проверить наличие ключевого носителя в главном сканирующем устройстве. Проверить наличие необходимого количества бумаги в принтере.  На запрос «Для перехода к подведению итогов голосования нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 10 сек.). Принтер автоматически распечатает «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» по всем типам выборов, референдумов за все дни голосования, указанных в исходных данных.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ». Последует звуковое сообщение о необходимости подключения к главному сканирующему устройству цифровой клавиатуры.  Необходимо подключить цифровую клавиатуру из состава КОИБ (находится в коробке печатающего устройства) к главному сканирующему устройству |

6) в приложении № 9А:

а) строку 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 4. Переход в режим «Тестирование» | На запрос «Для перехода в режим тестирования нажмите «ДА». Для снятия позиций нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА» и перейти к следующему пункту | »; |

б) строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 7. Начало голосования | Председатель участковой комиссии объявляет об открытии помещения для голосования. По указанию председателя участковой комиссии перевести КОИБ в режим голосования «Стационарный».  На сообщение «Для перехода в стационарный режим голосования нажмите «ДА». Для возврата к получению исходных данных и тестированию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.). КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный».  На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ». Продемонстрировать наблюдателям и членам участковой комиссии «Принято: 0» на табло обоих сканирующих устройств | »; |

в) строки 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 9. Завершение стационарного голосования и переход в режим голосования «Переносной» | Председатель участковой комиссии объявляет об истечении времени голосования.  Внимание! Получить бюллетени и проголосовать в это время могут только избиратели, участники референдума, уже находящиеся в помещении для голосования. Ввод каждого бюллетеня необходимо подтверждать нажатием клавиши «ДА» (сканирующее устройство будет возвращать бюллетень и воспроизводить голосовое сообщение: «Время голосования истекло! Для подтверждения ввода бюллетеня нажмите «ДА» – нажать клавишу «ДА» и опустить бюллетень повторно).  Участковая комиссия производит соответствующие действия, определенные законом (подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, работа со списком избирателей, участников референдума).  Внимание! Если в течение дня голосования на участке временно проводилось голосование с использованием резервного стационарного ящика для голосования, бюллетени из этого ящика должны быть введены в КОИБ в режиме голосования «Стационарный» после закрытия помещения для голосования.  После ввода в КОИБ всех бюллетеней из резервного стационарного ящика для голосования перевести КОИБ в режим голосования «Переносной» (на индикаторе мигает зеленая лампочка). Для этого одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ» и на появившийся на информационном табло запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.) |  |
|  | 10. Режим голосования «Переносной» | На информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где «N» – количество бюллетеней, опущенных в стационарном режиме голосования.  После выполнения действий, определенных законом, ввести бюллетени из переносных ящиков для голосования в КОИБ |  | |
| 11. Переход в режим «Подведение итогов» | Проверить наличие ключевого носителя в главном сканирующем устройстве. Необходимо проверить наличие достаточного количества бумаги в принтере. Убедиться, что все бюллетени из переносных ящиков для голосования введены в КОИБ, после чего перевести КОИБ в режим «Подведение итогов».  Для этого необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ» и на появившееся на информационном табло сообщение «Для завершения переносного голосования нажмите «ДА», для возврата к приему бюллетеней нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА».  На запрос «Для перехода к подведению итогов голосования нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.). Принтер автоматически распечатает «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» по всем проводимым типам выборов, референдумов. Полученные распечатки передать председателю участковой комиссии.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ». Последует звуковое сообщение о необходимости подключения к главному сканирующему устройству цифровой клавиатуры.  Необходимо подключить цифровую клавиатуру из состава КОИБ (находится в коробке печатающего устройства) к главному сканирующему устройству | »; | |

7) в приложении № 9Б:

а) строку 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 4. Переход в  режим  «Тестирование» | На запрос «Для перехода в режим тестирования нажмите «ДА». Для снятия позиций нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА» и перейти к следующему пункту | »; |

б) строку 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 7. Начало голосования (Первый день голосования) | Председатель участковой комиссии объявляет об открытии помещения для голосования. По указанию председателя участковой комиссии перевести КОИБ в режим голосования «Стационарный».  На сообщение «Для перехода в стационарный режим голосования нажмите «ДА». Для возврата к получению исходных данных и тестированию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.). КОИБ переходит в режим голосования «Стационарный».  На информационном табло отображается сообщение «Стационарное голосование. Время ЧЧ:ММ».  Продемонстрировать наблюдателям и членам участковой комиссии «Принято: 0» на табло обоих сканирующих устройств | »; |

в) строки 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 9. Завершение стационарного голосования и переход в режим голосования «Переносной» (Первый день голосования) | Председатель участковой комиссии объявляет об истечении времени голосования.  Внимание! Получить бюллетени и проголосовать в это время могут только избиратели, участники референдума, уже находящиеся в помещении для голосования. Причем ввод каждого бюллетеня необходимо подтверждать нажатием клавиши «ДА» (сканирующее устройство будет возвращать бюллетень и воспроизводить голосовое сообщение: «Время голосования истекло! Для подтверждения ввода бюллетеня нажмите «ДА» –необходимо нажать клавишу «ДА» и опустить бюллетень повторно).  Внимание! Если в течение дня голосования на участке временно проводилось голосование с использованием резервного стационарного ящика для голосования, бюллетени из этого ящика должны быть введены в КОИБ в режиме голосования «Стационарный» после закрытия помещения для голосования.  После ввода в КОИБ всех бюллетеней из резервного стационарного ящика для голосования перевести КОИБ в режим голосования «Переносной» (на индикаторе мигает зеленая лампочка). Для этого одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ» и на появившийся на информационном табло запрос «Завершить стационарное голосование?» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.) | |  |
| 10. Переносной режим. (Первый день голосования) | На информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где «N» – количество бюллетеней, опущенных в стационарном режиме голосования.  Ввести бюллетени из переносных ящиков для голосования в КОИБ | »; | |
| 11. Переход в режим «Ожидания» (Первый день голосования) | Необходимо проверить наличие достаточного количества бумаги в принтере.  Для завершения режима голосования «Переносной» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА».  На запрос «Для перехода в режим ожидания и распечатке контрольных данных нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.). На информационном табло появится «Подготовка…».  Принтер автоматически распечатает контрольные данные о ходе голосования за первый день голосования. Передать распечатанные контрольные данные о ходе голосования председателю участковой комиссии для подписания.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ» |

г) строку 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 14. Начало голосования (Второй день голосования) | КОИБ предупреждает о начале голосования за 10 минут (звуковым сообщением).  Необходимо оставаться в режиме «Ожидания» до момента, пока КОИБ не сообщит, что наступило время голосования. Принтер автоматически распечатает контрольные данные о ходе голосования за первый день голосования.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ». На табло появится запрос: «Контрольные данные соответствуют распечатанным накануне?». Передать распечатанные контрольные данные о ходе голосования председателю участковой комиссии для проверки соответствия и подписания.  После проверки нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.).  Внимание! Если выявлены несоответствия контрольных данных, нажать клавишу «НЕТ». Появится запрос «Для подтверждения несоответствия контрольных данных и блокировки КОИБ нажмите «ДА», для возврата к вопросу о соответствии контрольных данных нажмите «НЕТ». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.), после этого принтер распечатает «Несовпадение контрольных данных».  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  На информационном табло появится сообщение «Контрольные данные не подтверждены. КОИБ заблокирован. Для повторной распечатки решения участковой комиссии нажмите «НЕТ».  Внимание! Выход из режима «Блокировка» невозможен в день голосования! | »; |

д) строки 16, 17, 18, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 16. Завершение стационарного голосования (Второй день голосования) | За 10 минут до окончания стационарного голосования КОИБ предупредит операторов КОИБ, воспроизведя голосовое сообщение «До окончания голосования осталось 10 минут». Председатель участковой комиссии объявляет о закрытии помещения для голосования. Участковая комиссия производит соответствующие действия, определенные законом.  Внимание! Если в течение дня голосования на участке отключалось электропитание и проводилось голосование с использованием резервного стационарного ящика для голосования, бюллетени из этого ящика должны быть введены в КОИБ в режиме голосования «Стационарный» после закрытия помещения для голосования.  Для каждого бюллетеня необходимо подтверждать его ввод (сканирующее устройство будет воспроизводить голосовое сообщение: «Время голосования истекло! Для подтверждения ввода бюллетеня нажмите «ДА» – необходимо нажать клавишу «ДА» и опустить бюллетень повторно).  После получения от участковой комиссии бюллетеней из переносных ящиков необходимо перейти в режим голосования «Переносной». Для этого одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ», появится сообщение «Завершить стационарное голосование?». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.) |  |
| 17. Переносной режим (Второй день голосования) | На информационном табло на несколько секунд появляется сообщение «Переносное голосование. Время ЧЧ:ММ», затем «Переносной: N», где «N» – количество бюллетеней, опущенных в стационарном режиме голосования.  Ввести бюллетени из переносных ящиков для голосования в сканирующее устройство КОИБ | »; |
| 18. Переход в режим «Ожидания» (Второй день голосования) | Необходимо проверить наличие достаточного количества бумаги в принтере.  Для завершения режима голосования «Переносной» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА». На запрос «Для перехода в режим ожидания и распечатке контрольных данных нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.).  На информационном табло появится «Подготовка…». На запрос «Распечатать контрольные данные?» нажать клавишу «ДА». Принтер распечатает контрольные данные о ходе голосования. Передать распечатанные контрольные данные о ходе голосования председателю участковой комиссии для подписания.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  На информационном табло отображается сообщение «Ожидание времени начала голосования до ЧЧ:ММ. Для печати копий контрольных данных нажмите «НЕТ».  Выключить оба сканирующих устройства |

е) строку 20 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 20. Начало голосования (Последний день голосования) | КОИБ предупреждает о начале голосования за 10 минут (звуковым сообщением). Необходимо оставаться в режиме «Ожидания» до момента, пока КОИБ не сообщит, что наступило время голосования. Принтер автоматически распечатает контрольные данные о ходе голосования за первый и второй дни голосования.  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ». На табло появится запрос: «Контрольные данные соответствуют распечатанным накануне?». Передать распечатанные контрольные данные о ходе голосования председателю участковой комиссии для проверки соответствия и подписания.  После проверки нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.).  Внимание! Если выявлены несоответствия контрольных данных, нажать клавишу «НЕТ». Появится запрос «Для подтверждения несоответствия контрольных данных и блокировки КОИБ нажмите «ДА», для возврата к вопросу о соответствии контрольных данных нажмите «НЕТ». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.), после этого принтер распечатает «Несовпадение контрольных данных».  На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  На информационном табло появится сообщение «Контрольные данные не подтверждены. КОИБ заблокирован. Для повторной распечатки решения участковой комиссии нажмите «НЕТ».  Внимание! Выход из режима «Блокировка» невозможен в день голосования! | »; |

ж) строку 22 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 22. Завершение стационарного голосования (Последний день голосования) | За 10 минут до окончания стационарного голосования КОИБ предупредит операторов КОИБ, воспроизведя голосовое сообщение «До окончания голосования осталось 10 минут».  Председатель участковой комиссии объявляет о закрытии помещения для голосования. Участковая комиссия производит соответствующие действия, определенные законом.  Внимание! Если в течение дня голосования на участке отключалось электропитание и проводилось голосование с использованием резервного стационарного ящика для голосования, бюллетени из этого ящика должны быть введены в КОИБ в режиме голосования «Стационарный» после закрытия помещения для голосования.  Для каждого бюллетеня необходимо подтверждать его ввод (сканирующее устройство будет воспроизводить голосовое сообщение: «Время голосования истекло! Для подтверждения ввода бюллетеня нажмите «ДА» – необходимо нажать клавишу «ДА» и опустить бюллетень повторно).  После получения от участковой комиссии бюллетеней из переносных ящиков необходимо перейти в режим «Переносной». Для этого одновременно нажать клавиши «ДА» и «НЕТ», появится сообщение «Завершить стационарное голосование?». Нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.) | »; |

з) строку 24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 24. Переход в режим «Подведение итогов» | Необходимо проверить наличие ключевого носителя в главном сканирующем устройстве. Проверить наличие необходимого количества бумаги в принтере. Убедиться, что все бюллетени из переносных ящиков для голосования введены в КОИБ.  Для завершения голосования и перехода в режим «Подведение итогов» необходимо одновременно нажать клавиши «ДА» и ««НЕТ», появится запрос «Завершить переносное голосование?». Нажать клавишу «ДА». На запрос «Для перехода к подведению итогов голосования нажмите «ДА». Для возврата к голосованию нажмите «НЕТ» нажать клавишу «ДА». Появится окно с текстом «Нажмите «НЕТ» для отмены. Переход через…» (далее произойдет автоматический переход в следующий режим через 30 сек.).  Принтер автоматически распечатает «СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ» по всем проводимым типам выборов, референдумов. На последующий запрос «Распечатать копию?» при необходимости получения копий нажать клавишу «ДА», если копии не нужны, нажать клавишу «НЕТ».  Последует звуковое сообщение о необходимости подключения к главному сканирующему устройству цифровой клавиатуры.  Громкость обоих сканирующих устройств автоматически станет максимальной.  Необходимо подключить цифровую клавиатуру из состава КОИБ (находится в коробке печатающего устройства) к главному сканирующему устройству | »; |

8) приложение № 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 14

к [Инструкции](#sub_1000) о порядке использования

технических средств подсчета голосов –

комплексов обработки избирательных

бюллетеней 2010 на выборах и референдумах,

проводимых в Российской Федерации

**КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ № \_\_\_**

**Избирательный участок № \_\_\_\_**

Наименование избирательной кампании

**Наименование протокола:  
Протокол № \_\_\_**участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) об итогах голосования

Контрольные данные по голосованию за «дд» «мм» «гггг»

1. Всего принято бюллетеней «число» «(слова)»
2. В стационарном ящике для голосования «число» «(слова)»
3. В переносных ящиках для голосования «число» «(слова)»

……………………………………………………………………….……..

Контрольные данные по голосованию за «дд» «мм» «гггг»

1. Всего принято бюллетеней «число» «(слова)»
2. В стационарном ящике для голосования «число» «(слова)»
3. В переносных ящиках для голосования «число» «(слова)»

………………………………………………………………..……………..

Суммарные контрольные данные по голосованию на «дд» «мм» «гггг»

1. Всего принято бюллетеней «число» «(слова)»
2. В стационарном ящике для голосования «число» «(слова)»
3. В переносных ящиках для голосования «число» «(слова)»

Краткая выписка из исходных данных (дни голосования, время голосования в каждый день голосования)

Состав КОИБ (сканер №\_, сканер №\_, печатающее устройство №\_)

Распечатано: (дата и время распечатки контрольных данных)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель участковой комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |  |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии |  |  |  |  | ». |

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Э.А. Памфилова |
|  |  |
| Секретарь  Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации | Н.А. Бударина |